更新固件方法
1.更新前请确保U盘格式为FAT32格式；
2.将Kingmark.bin放到U盘根目录；
3.在机器上插入U盘，稍等片刻，点击【设置】，【升级管理】，【升级】，确认后更新程序会自动开始更新固件，注意此时千万不要关闭电源，以免造成数据丢失无法开机，更新完毕后系统会自动重启；
4.重启后查看主界面左下角版本号，检验是否与本版一致；

更新单片机方法
1.更新前请确保U盘格式为FAT32格式；
2.将PWM.bin放到U盘根目录；
3.在机器上插入U盘，稍等片刻，点击【设置】，【升级管理】，【升级PWM】，确认后更新程序会自动开始更新单片机程序，此时等待升级完成即可，注意此时千万不要关闭电源，以免造成数据丢失无法打标；
4.更新后请手动断电，然后重新上电以重启单片机，然后查看主界面左下角版本号是否与本版一致。